

**MSK C-14**高抗黄无味硫化剂

**产品描述**

 MSK C-14高抗黄无味硫化剂，其分散性极好，硫化速度快，硫化硅制品无味，抗黄效果佳，适用于乙烯基硅橡胶、聚乙烯、乙丙橡胶的交联。

**成 份**：A、有机硅聚合物 B、活性过氧化物 C、抗黄剂 D、其它

**添加比例**：1.3-1.8%

**外 观**：透明胶体

**包 装**：20kg／桶

**保存期限**：不拆密封桶的情况下可存放六个月以上。

 炼好的胶料须当天用完。必要的情况下密封保存。

**贮存方法**：

贮存场所严禁明火，远离热源，防止静电、阳光直射（爆晒）及猛烈撞击；远离火源、酸性、碱性物质及易燃性物料。应有良好的通风，室温宜在25oC以下存贮；大量存放该产品时，严禁产品接触还原剂、铁锈、重金属离子及酸、碱性物质和易燃性材料。

**急救措施**：

1、误入眼内：立即用水长时间冲洗，然后用碳酸氢钠稀溶液或配制的5%抗坏血酸钠溶液洗涤，并立即找医生就医。

2、贱到皮肤：用碱性物质（如肥皂、洗衣粉等）和水清洗。

3、溅落地面：用滑石粉等惰性材料吸附，用铜制铲子清理吸附材料，并用水清污染地带，室内注意通风。